1. Što je to Wi-Fi?
Wifi je tehnologija bežičnog lokalnog umrežavanja radio uređaja na temelju IEEE 802.11 standarda.

2. Što je to IEEE?
IEEE je najveća svjetska stručna neprofitna organizacija za unaprjeđivanje tehnologije Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

3. Što znači oznaka Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6?
Označava tehniku komuniciranja Wi-Fi stanica, konkretno Wi-fi 4, 5 i 6 koriste više nocača na blago razlićitim frekvencijama za slanje mrežnih paketa.

4. Za slijedeće standarde odgovorite koje su frekvencije rada, max. Data rate i max.
Domet: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac i 802.11ay?
802.11a - 5.8GHz, 54Mbps, 28.956 metara
802.11b - 2.4GHz, 11Mbps, 45.72 metara
802.11g - 2.4 GHz, 54Mbps, 45.72 metara
802.11n - 2.4GHz/5GHz, 450Mbps, 53 metra
802.11ac - 5GHz, 7Gbps , 35 metara
802.11ay -  60GHz, 40Gbps, 500 metara

5. Na kojim slojevima OSI modela rade 802.11 standardi?
Na mrežnom sloju.

6. Što je to Wireless Access point?
WAP je žični mrežni uređaj koji emitira bežične signale uređajima kako bi se isti mogli povezati i pristupiti internetu.

7. Što je to „Captive Portal“ funkcionalnost?
Captive portal je funkcionalnost koja osigurava da  korisnik koji pristupa bežičnoj mreži prihvaća uvjete korištenja mreže.

8. Što je to Basic Service Set?
BSS je pojam koji opisuje skupinu uređaja koji mogu komunicirati u mreži.

9. Što je to Extended Service Set?
ESS je skupina više BSS.

10. Što je to CSMA/CA i zašto taj mehanizam koristimo u bežičnim mrežama?
CSMA/CA je protokol koji koristi carrier kako bi se izbjegli potencijalni sudari u prijenosu informacija.

11. Što je to WEP i od koje godine se smatra zastarjelim?
WEP je algoritam za sigurnu komunikaciju putem IEEE 802.11 mreža, međutim 2004. godine zamijenjuje ga WPA algoritam.

12. Nastavno na prethodno pitanje, što bi danas koristili ako želimo sigurnu
komunikaciju u bežičnoj mreži?
WPA3.

14. Što je to MIMO?
MIMO (Multiple input multiple output) je model komunikacijskog sustava s više prijamnih i više odašiljačkih uređaja.

15. Što je to LiFi tehnologija i koje su očekivane brzine rada?
Li-Fi je komunikacijska tehnologija koja koristi spektar vidljivog svjetla za prijenos podataka. Moguće je ostvariti brzinu prijenosa do 500 Mbps.

16. Što je to Z-Wave tehnologija, koje su tehničke karakteristike (brzina, frekvencijsko
područje EU, domet i snaga) i gdje se najviše koristi?
Z-Wave protokol je bežična tehnologija koja pomoću radio valova kontrolira i prati status kućanstva.(Svjetla, sigurnosni sistemi, temperatura, prozori, garaže itd.) 868.42MHz, 100 metara, 3W. 

17. Što je to Zigbee, koje su tehničke karakteristike (brzina, frekvencijsko područje EU,
domet i snaga) i gdje se najviše koristi?
ZigBee je bežični komunikacijski protokol namjenjem osobnim mrežama s malom propusnošću i malom potrošnjom energije. Ciljane primjene ZigBee-a su aplikacije koje zahtijevaju umrežavanje velikog broja uređaja, prijenos male količine podataka, malu potrošnju energije te visoku sigurnost prijenosa. 868 MHz, 30 metara, 12.3dBm.

18. Što je to bluetooth i koja je trenutna verzija tehnologije i koji je domet?
BT je način bežične komunikacije putem radiovalova u frekvencijskom području od 2,4 do 2,48 GHz. Trenutna verzija tehnologije je 5.2. Domet je 10 metara.

19. Što je to LPWAN tehnologija i koja je namjena te tehnologije?
Low power wide area network tehnologija služi za komunikaciju na daljinu s malim bit rateom. Koristi se za senzore za sigurnost, pokret, svjetlo...

20. Što je to LoRaWAN i čemu služi ta tehnologija?
LoRaWAN je protokol dizajniran za bežično povezivanje uređaja napajane baterijama. Zadovoljava sve uvjete IoT kao što su dvosmjerna komunikacija, end to end sigurnost mobilnost i lokalizacija.

21. Što je to Sigfox i čemu služi ta tehnologija-provjerite pokrivenost signala u Zagrebu 
Sigfox je globalni mrežni operater koji pruža uslugu povezivanja uređaja s malo snage kao što su pametni satovi i mjerači električne energije.

22. Što je to NB IoT tehnologija i čemu služi?