1. Što je to Wi-Fi?
Wi-Fi je neprofitna internacionalna organizacija zadužena za certificiranje proizvoda koji odgovaraju standardima IEEE 802.11.
2. Što je to IEEE?
IEEE – Međunarodna neprofitna zajednica inženjera elektrotehnike i elektronike, objavljuje norme iz različitih STEM područja.
3. Što znači oznaka Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6?
•	WiFi 4 uveo je MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) tehnologiju, koja omogućuje višestruke istovremene prijenose, ali samo na jedan uređaj u isto vrijeme.
•	WiFi 5 je još više nadogradio tehnologiju uvođenjem MU-MIMO, s dodatnim MU koji označava više korisnika i omogućuje višestrukim korisnicima pristup bežičnoj mreži u isto vrijeme bez prekida ili prigušenja.
•	WiFi 6 podiže ovu tehnologiju korak dalje omogućavajući uređajima da istovremeno reagiraju na bežičnu pristupnu točku, što je ključna mogućnost koja nedostaje WiFi 5. Osim toga, dok WiFi 5 koristi MU-MIMO kako bi omogućio usmjerivačima da komuniciraju s četiri uređaja u isto vrijeme. WiFi 6 ga koristi kako bi omogućio uređajima da komuniciraju s do osam.
4. Za slijedeće standarde odgovorite koje su frekvencije rada, max. Data rate i max.
Domet: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac i 802.11ay?
802.11a - fmax 5GHz; prije; 
802.11b - fmax 2.4GHz; prije;
802.11g - fmax 2.4GHz; prije;
802.11n - fmax 2.4/5GHz;danas;
802.11ac - fmax 5GHz; danas;
802.11ay - fmax 8.64GHz;danas(update ad)
5. Na kojim slojevima OSI modela rade 802.11 standardi?
Produžetak žičana mreže. Radi na 1. fizičkom sloju i na 2. podatkovnom sloju.
6. Što je to Wireless Access point?
Uređaj koji omogućava bežičnim uređajima priključivanje na računalnu mrežu koristeći Wi-Fi, Bluetooth ili neki drugi bežični standard.
7. Što je to „Captive Portal“ funkcionalnost?
Tehnika captive portala omogućuje korisniku s web preglednikom (HTTP klijentom) da vidi posebnu web stranicu prije nego što mu se odobri normalan pristup internetu. Zarobljeni portal presreće sve pakete bez obzira na adresu ili port, sve dok se preglednik ne koristi kao oblik uređaja za provjeru autentičnosti.

8. Što je to Basic Service Set?
Mehanizam koji od svakog uređaja koji želi pristupiti mediju traži njegove mogućnosti i autentifikaciju. U srcu svakog BSS-a se nalazi Access Point (pristupna točka).
---izraz koji se koristi za opisivanje skupa stanica koje mogu komunicirati zajedno unutar 802.11 mreže
9. Što je to Extended Service Set?
S obzirom da jedan BSS pokriva signalom ograničeni dio prostora (ovisno o dometu signal jednog AP-a), ukoliko želimo pokriti sa signalom veću površinu trebamo postaviti u prostor više AP-ova, čime dobivamo više BSS-ova. S toga je 802.11 standard razvio ESS kako bi objedinio više BSS-ova u svrhu mobilnosti uređaja.
---roaming
10. Što je to CSMA/CA i zašto taj mehanizam koristimo u bežičnim mrežama?
Carrier Sense Multi access/ Collision avoidance
WLAN bežične mreže još uvijek rade na principu half-duplexa (možda će novi standard i to promijeniti)! To znači da moraju koristiti mehanizam kojim će zaštititi i osigurati da istovremeno samo jedan uređaj može slati frame-ove
11. Što je to WEP i od koje godine se smatra zastarjelim?
Wired Equivalent Privacy (WEP) prvi je sigurnosni protokol ikad uveden u praksu. Dizajniran 1997. godine.
WPA2 je industrijski standard od svog početka, 13. ožujka 2006. Wi-Fi Alliance je navela da svi budući uređaji s Wi-Fi zaštitnim znakom moraju koristiti WPA2.
12. Nastavno na prethodno pitanje, što bi danas koristili ako želimo sigurnu komunikaciju u bežičnoj mreži?
WPA2
13. U kojem frekvencijskom području radi 802.11n standard?
2.4/5GHz
14. Što je to MIMO?
multiple-input – multiple-output
15. Što je to LiFi tehnologija i koje su očekivane brzine rada?
Li-Fi (također napisan kao LiFi) je bežična komunikacijska tehnologija koja koristi svjetlo za prijenos podataka i položaja između uređaja.
Brzine rada do 100 Gbit/s.
16. Što je to Z-Wave tehnologija, koje su tehničke karakteristike (brzina, frekvencijsko područje EU, domet i snaga) i gdje se najviše koristi?
Z-Wave je bežični komunikacijski protokol koji se prvenstveno koristi za kućnu automatizaciju. To je mreža koja koristi radio valove niske energije za komunikaciju od uređaja do uređaja, koja omogućuje bežičnu kontrolu stambenih uređaja i drugih uređaja, kao što su kontrola rasvjete, sigurnosni sustavi, termostati, prozori, brave, bazeni i otvarači garažnih vrata.
Brzina - 
Frekvencijsko područje EU - 868.40, 868.42, 869.85
Domet - 100 m
Snaga - 1 mW
17. Što je to Zigbee, koje su tehničke karakteristike (brzina, frekvencijsko područje EU, domet i snaga) i gdje se najviše koristi?
Zigbee je specifikacija temeljena na IEEE 802.15.4 za skup komunikacijskih protokola visoke razine koji se koriste za stvaranje osobnih mreža s malim digitalnim radijima male snage, kao što su za automatizaciju doma, prikupljanje podataka o medicinskim uređajima i druge male snage potrebe niske propusnosti, dizajnirane za male projekte kojima je potrebna bežična veza. Stoga je Zigbee bežična ad hoc mreža male snage, niske brzine prijenosa podataka i blizine (tj. osobno područje).
Brzina - 
Frekvencijsko područje EU - 868.40, 868.42, 869.85
Domet - 10 do 100 m
Snaga - 
18. Što je to bluetooth i koja je trenutna verzija tehnologije i koji je domet?
Bluetooth je standard bežične tehnologije kratkog dometa koji se koristi za razmjenu podataka između fiksnih i mobilnih uređaja na kratkim udaljenostima koristeći UHF radio valove u ISM opsezima, od 2,402 GHz do 2,48 GHz, i izgradnju osobnih mreža (PAN).
Bluetooth 5.3
Domet može biti i do 100m.
19. Što je to LPWAN tehnologija i koja je namjena te tehnologije?
low-power wide-area network = široka mreža male snage
može se koristiti za stvaranje privatne bežične senzorske mreže, ali također može biti usluga ili infrastruktura koju nudi treća strana, dopuštajući vlasnicima senzora da ih implementiraju na terenu bez ulaganja u tehnologiju pristupnika - IoT
20. Što je to LoRaWAN i čemu služi ta tehnologija?
Long Range Wide Area Networks = Mreže širokog dometa
LoRaWAN je također odgovoran za upravljanje komunikacijskim frekvencijama, brzinom podataka i snagom za sve uređaje.
IoT
21. Što je to Sigfox i čemu služi ta tehnologija-provjerite pokrivenost signala u Zagrebu
https://www.iotnet.hr/karta-pokrivenosti.aspx ?
Sigfox je globalni mrežni operater osnovan 2010. godine koji gradi bežične mreže za povezivanje objekata male snage kao što su brojila električne energije i pametni satovi, koji moraju biti neprekidno uključeni i emitirati male količine podataka.
Na visinama je signal odličan, na Trgu vrlu dobra, na Algebri vrlo dobar.

22. Što je to NB IoT tehnologija i čemu služi?
Narrowband Internet of things = Uskopojasni internet stvari
Standard radio tehnologije široke mreže male snage (LPWAN) koji je razvio 3GPP za mobilne uređaje i usluge. NB-IoT se posebno fokusira na unutarnju pokrivenost, nisku cijenu, dugo trajanje baterije i visoku gustoću veze.
23. Ako bi kupovali bežičnu mrežnu karticu koje standarde vaša kartica trebala podržati da bi bila aktualna za korištenje?
Mora poštovati IEEE 802.3cr standard.
24. Što je to BSS ID, a što je SSID, napišite primjer?
Basic service set identifiers 
service set identifier
25. Što je to roaming-objasnite?
Proces mobilnosti klijenata, odnosno reasocijacija s jednog AP-a na drugi unutar istog ESS-a.
26. Što je to „repeater“ i kada bi ga koristili?
Elektronički uređaj koji prima signal i ponovno ga odašilje. Repetitori se koriste za proširenje prijenosa tako da signal može pokriti veće udaljenosti ili biti primljen s druge strane prepreke.
27. Što je to Decibel?
dB (decibel) logaritamska jedinica koja nam služi za prikaz omjera dvije apsolutne vrijednosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
802.3 ethernet
802.15.3 bt
802.16 wimax
802.11 wifi
802.11a/b 1999 5GHz/2.4GHz wifi1
	g 2003
	n 2007
	ac 2012 wifi5
	ax 2019 wifi6