Zadatak 1

.global \_start

\_start:

 mov r2, #13

 mov r3, #14

 add r0, r2, r3

\_stop:

 b \_stop

zadatak 2

.global \_start

\_start:

 mov r2, #0x13

 mov r3, #0x14

 add r0, r2, r3

\_stop:

 b \_stop

zadatak 3

.global \_start

\_start:

 movw r0, #0

loop:

 add r0, #1

 cmp r0, #1024

 beq \_stop

 b loop

\_stop:

 b \_stop